Datenblatt Turnigy Motorregler

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Turnigy Multistar 10 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-3S |
| Link | <http://hobbyking.com/hobbyking/store/__25362__Turnigy_Multistar_10_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_3S.html> |
| Bild |  |
| Elektrische Eigenschaften | |  |  | | --- | --- | | Constant Current | 10A | | Input Voltage | 2-3 cell Lipoly | | BEC | Yes (linear) [Remove middle wire to dissable] | | BEC Output | 5V/2A | | PWM | 8 KHz | | Max RPM | 240,000rpm for 2 Pole Brushless Motor | | Discharge Plugs | Male 3.5mm Bullet Connector | | Motor Plugs | Female 3.5mm Bullet Connector | |
| Mechanische Eigenschaften | |  |  | | --- | --- | | PCB Size (mm x mm) | 22 x 17 | | Weight (g) | 16 | |