Datenblatt Brushless B20-30-24S-FIN

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | B20-30-24S-FIN Brushless Inrunner Motor 3860kv |
| Link | <http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24930__B20_30_24S_FIN_Brushless_Inrunner_Motor_3860kv.html> |
| Bild |  |
| Elektrische Eigenschaften | |  |  | | --- | --- | | KV | 3860 rpm/v | | Max current | 9A | | Max Power | 150W | | Max Voltage | 15V | | Idle current | 0.9A | | Resistance | 0.13Ω | | Suggested ESC | 15A | | Cell count | 2-4SLipo | | Gold Connector | Φ3.5 | | Resistance | 0mh | |
| Mechanische Eigenschaften | |  |  | | --- | --- | | Weight (g) | 57 | | Shaft A (mm) | 2 | | Length B (mm) | 30 | | Diameter C (mm) | 20 | | Diameter with fin (mm) | 23 | | Can Length D (mm) | 29 | | Total Length E (mm) | 46 | | Bolt holls spancing (mm) | 16 | | Bolt thread | M2.5\*4 | |