Datenblatt Servo HK15138

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung | HK15138 Standard Analog Servo 38g / 4.3kg / 0.17s |
| Link | <http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16269__HK15138_Standard_Analog_Servo_38g_4_3kg_0_17s.html> |
| Bild |  |
| Elektrische Eigenschaften | |  |  | | --- | --- | | Torque | 3.8kg @ 4.8v  4.3kg @ 6v | | Speed | 0.21 / 60deg @ 4.8v  0.17 / 60deg @ 6v | | Voltage | 4.8v~6v | | Plug | JR Style | |
| Mechanische Eigenschaften | |  |  | | --- | --- | | Weight (g) | 38 | | Torque (kg) | 4.3 | | A (mm) | 41 | | B (mm) | 40 | | C (mm) | 37 | | D (mm) | 20 | | E (mm) | 55 | | F (mm) | 26 | |
| Zubehör |  |